**UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁCE NR 613/1 PRZY CMENTARZU W FAŁKOWIE - ETAP I"**

INWESTOR:

**GMINA FAŁKÓW**

FAŁKÓW, UL. ZAMKOWA 1A

26-260 FAŁKÓW

ADRES BUDOWY:

###### DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 613/**1** OBRĘB 0004 FAŁKÓW,

###### JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 260501 2 FAŁKÓW

**Opis techniczny**

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest utwardzenie powierzchni gruntu na działce nr 613/1 przy cmentarzu w Fałkowie poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej

Projektowana nawierzchnia

* kostka 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm
* krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z oporem (beton C8/10),
* obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 na ławie betonowej z oporem

Podbudowa nawierzchni:

* częściowe wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na głębokości 20 cm
* profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie
* częściowe wykonanie podbudowy nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm
* wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego o gr 10 cm

Proponowana kostka: Nostalit 8cm



Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe uzyskuje się dzięki pochyleniom poprzecznym i podłużnym wskutek których woda spływa na teren działki inwestora. Układ odwodnienia nie wymaga przebudowy