**Opis zadania**

Przedmiotem zamówienia przebudowa ulic o łącznej długości 1,057km na osiedlu mieszkaniowym w Fałkowie poprzez zmianę nawierzchni z tłuczniowej na nawierzchnię utwardzoną z masy bitumicznej o szerokości 5,5 mb wraz placami do zawracania i dwustronnymi poboczami o szerokości 0,75m

Jako materiał pomocniczy przedstawiony jest przedmiar robót budowlanych, na podstawie którego należy przygotować kosztorys ofertowy i dostarczyć go przed podpisaniem umowy.

**Zakres robót/Przedmiar obejmuje:**

a) roboty pomiarowe

b) roboty ziemne-przygotowanie terenu, w tym:

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża

- wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym o grubości warstwy 8cm po zagęszczeniu

c) nawierzchnie, w tym:

- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej – warstwa wiążąca o grubości 5 cm

- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej – warstwa ścieralna o grubości 4 cm

d) roboty wykończeniowe, w tym:

- wykonanie dwustronnego pobocza z tłucznia kamiennego 0-31,5 o szerokości 0,75mb

- regulacja pionowa pokryw zaworów wodociągowych

**UWAGA**

**Zakres prac obejmuje także:**

- regulację wysokości 30 szt. włazów studni kanalizacyjnych. **Roboty te należy wycenić i wskazać w kosztorysie ofertowym dodając ich wartość do wartości pozycji przedmiarowej 9 d.3 – Regulacja pionowa pokryw zaworów wodociągowych**

Uwaga: Zadanie nie obejmuje widniejących na Zagospodarowaniu terenu chodników, krawężników czy obrzeży. Ponadto na rysunku mogą być informacje o sieci kanalizacji deszczowej, która nie została jeszcze wykonana