Załącznik nr 1 do SWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**dla zadania pn.: „Dostawa fabrycznie nowego autobusu na potrzeby Gminy Fałków”**

**Nr postępowania: ZP.271.7.2022**

**Minimalne parametry techniczne i wyposażenie pojazdu wymagane przez Zamawiającego**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Autobus do przewozu pasażerskiego |
| 2 | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji co najmniej 2021 lub nowszy |
| 3 | Zamawiający wymaga, aby dostarczony autobus spełniał wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ” (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990, z późn. zm.), oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. |
| 4 | Przebieg (maksymalnie 3000 km). |
| 5 | Silnik diesel (olej napędowy) o mocy nie mniejszej niż 280 KM |
| 6 | Skrzynia biegów manualna, 6 biegów + wsteczny |
| 7 | Samochód spełnia normę EURO VI |
| 8 | Zbiornik paliwa min. 170 litrów |
| 9 | Nadwozie przeszklone z kabiną pasażerską, szyba przednia panoramiczna |
| 10 | Drzwi przednie i środkowe (lub tylne) jednoskrzydłowe, otwierane na zewnątrz i sterowane przez kierowcę |
| 11 | Wymagana ilość miejsc siedzących: co najmniej 39 + 1 kierowca |
| 12 | Kolor nadwozia metalizowany w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym |
| 13 | Wymiary pojazdu:  - długość: od 9000 mm do 10000 mm  - wysokość: od 3200 mm do 3400 mm |
| 14 | Dopuszczalna masa całkowita: do 16000 kg |
| 15 | Układ hamulcowy z EBS |
| 16 | Układ hamulcowy z retarderem |
| 17 | Wspomaganie układu kierowniczego |
| 18 | Wywietrznik dachowy |
| 19 | Klimatyzator z tunelami wentylacyjnymi |
| 20 | Fotele uchylne z podłokietnikami od strony przejścia, z pasami bezpieczeństwa 3 punktowymi |
| 21 | Półki bagażowe podsufitowe pełne |
| 22 | Zasłony okienne tkaninowe |
| 23 | Wieszaki na ubrania na słupkach międzyokiennych |
| 24 | Apteczka + gaśnica |
| 25 | Siedzenie kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym lub hydraulicznym |
| 26 | Lustro wewnętrzne kierowcy |
| 27 | Osłony przeciwsłoneczne kierowcy |
| 28 | Radioodtwarzacz ze wzmacniaczem umożliwiający kierowcy kontakt z pasażerami, nagłośnienie wnętrza plus mikrofon. |
| 29 | Tachograf cyfrowy |
| 30 | Ogrzewanie wodne dla przestrzeni pasażerskiej z niezależnym agregatem |
| 43 | Koło zapasowe |
| 44 | Pakiet przeglądów gwarancyjnych pojazdu, realizowanych w sieci ASO zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane na oryginalnych częściach zamiennych producenta pojazdu bazowego oraz zgodnie z kartą przeglądów ASO producenta pojazdu |
| 45 | Komplet dokumentów umożliwiających pierwszą rejestrację pojazdu przez Zamawiającego, w tym Karta pojazdu, Świadectwo Zgodności WE pojazdu bazowego (I etap homologacji), Świadectwo Zgodności WE pojazdu skompletowanego (II etap homologacji), oświadczenia (dla Wydziału Komunikacji) o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów).  Zamawiający nie dopuszcza tzw. rejestracji dwuetapowej |
| 46 | Warunki gwarancji:  Co najmniej 24 miesiące.  Uwaga: gwarancja jest dodatkowym kryterium oceny ofert wskazanym w SWZ. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert |
| 47 | Autobus musi być sprawny technicznie i wolny od wad konstrukcyjnych oraz wad prawnych |

Powyższe wymagania Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia, należy potraktować jako wymagania minimalne, chyba, że Zamawiający wskazał górną i dolną granicę (podział) danego parametru. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SWZ, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych standardów. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.